Роз’яснення стосовно правил опису контуру полігону земельної ділянки

У випадку, коли земельна ділянка має так звану внутрішню «вирізку» (наприклад електричний стовп), то для коректного відображення земельної ділянки в НКС (та вирахування площі полігону), необхідно, що б в обмінному файлі XML, «проходження» опису контуру полігона ділянки було зроблено за наступними правилами:

Опис зовнішнього контуру полігона проводиться  суворо послідовно за годинникової стрілкою, а опис внутрішніх контурів проводиться проти годинникової стрілки (також дотримуючись принципу послідовності). Також «внутрішний» полігон, має мати «прив’язку» до зовнішного.

Наприклад (назви точок в прикладі прийняті гіпотетично):

[image: image1.png]Tocnidoesicms:

1001
1002
1003
201
202
203
204
201
1003
1004
1001

1001

1002

203

204

202

201

1004

1003





В прикладі, послідовність опису контуру полігона в XML файлі, має проводитися в наступній послідовності: 
1001, 1002, 1003, 201, 202, 203, 204, 201, 1003 (повернення на зовнішній контур), 1004, 1001 


*Цю інформацію, також буде доречно повідомити представнику землевпорядної організації, яка має проблеми з описом ділянок «з вирізаними контурами».
